*Zał. nr 1 do SIWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA DOSTAWY**

**Zadanie: dostawa pospółki i kruszywa dolomitowego oraz żużlu stalowniczego dla potrzeb Gminy Raciąż w 2019 r. udzielanego w następujących częściach:**

**Cześć 1) Dostawa pospółki**

**Część 2) Dostawa kruszywa dolomitowego i żużlu stalowniczego**

**Ad.1)**

**Przedmiot zamówienia: dostawa pospółki na dożwirowanie dróg gminnych w Gminie Raciąż w 2019 r. wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego).**

**Materiał będący przedmiotem dostawy zapewnia Wykonawca.**

**Przewidywana ilość pospółki –**  **3864,32 m3 .**

*Szacunkowa wielkość zamówienia, jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny jednostkowej wynosi 3864,32 m3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia. Zmiana wielkości zamówienia w przypadku zmniejszenia ilościowego materiału nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy. W przypadku zwiększenia ilości materiału cena jednostkowa pozostaje na poziomie podanym w ofercie.*

*Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w oparciu o faktycznie zamówione i dostarczone ilości materiału oraz cenę jednostkową brutto za jeden metr sześcienny pospółki podany w ofercie.*

**Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:**

Wymagania dla przedmiotu dostawy – wg normy PN – B-02481:1998; charakteryzujący się zawartością sumy frakcji piaskowej i żwirowej pomiędzy 10 a 50 %, występowanie frakcji iłowej – do 2%.

Dostawy będą odbywać się partiami na wskazane w poszczególnych sołectwach drogi na zgłoszenie Zamawiającego.

Odbioru poszczególnych dostaw kruszywa na drogach będzie dokonywał upoważniony pracownik Urzędu Gminy w Raciążu, w godzinach pracy Urzędu wraz z Sołtysem danego sołectwa. Dokumentem potwierdzającym odbiór poszczególnych dostaw będzie protokół odbioru mieszanki drogowej w danym sołectwie. W przypadku gdy dostarczony przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymogów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania i przeprowadzenia badania laboratoryjnego próbki dostarczonego towaru. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami § 6 rozdz. II ust.3 umowy koszty przeprowadzonego badania będą obciążać Wykonawcę.

Szczegółowe warunki wykonania zamówienia określone są również w projekcie umowy – zał. nr 8 do SIWZ.

**Ad 2)**

**Przedmiot zamówienia - dostawa kruszywa dolomitowego 0/31,5 mm i żużlu stalowniczego 0/31,5 mm dla potrzeb remontu dróg gminnych w Gminie Raciąż w 2019 r. wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem zamówionego materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego.**

**Materiał będący przedmiotem dostawy zapewnia Wykonawca.**

**Przewidywana ilość kruszywa dolomitowego - 612.49 m3.**

**Przewidywana ilość żużlu stalowniczego 161,79 m3.**

*Szacunkowa wielkość zamówienia, jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny jednostkowej wynosi 614,49 m3 kruszywo dolomitowe, 161,79 m3 żużlu stalowniczego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia. Zmiana wielkości zamówienia w przypadku zmniejszenia ilościowego materiału nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy. W przypadku zwiększenia ilości materiału cena jednostkowa pozostaje na poziomie podanym w ofercie.*

*Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w oparciu o faktycznie zamówione i dostarczone ilości materiału oraz cenę jednostkową brutto za jeden metr sześcienny pospółki podany w ofercie.*

**Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:**

Wymagania dla przedmiotu dostawy – wg normy PN – EN 13242+ A1:2010

Dostawy będą odbywać się partiami, na zgłoszenie Zamawiającego, na wymienione poniżej drogi wskazane do remontów:

* Remont drogi gminnej Nr 311025W relacji Chyczewo – Bogucin
* Remont drogi gminnej Nr 311026W - Cieciersk 1
* Remont drogi gminnej Nr 311126W - Koziebrody 16
* Remont drogi gminnej Nr 311127W - Koziebrody 17
* Remont drogi gminnej Nr 311109W relacji Kossobudy - Żychowo
* Remont drogi gminnej Nr 311258W - Witkowo 8

Odbioru poszczególnych dostaw kruszywa na drogach będzie dokonywał upoważniony pracownik Urzędu Gminy w Raciążu, w godzinach pracy Urzędu wraz z Sołtysem danego sołectwa. Dokumentem potwierdzającym odbiór poszczególnych dostaw będzie protokół odbioru mieszanki drogowej w danym sołectwie. W przypadku gdy dostarczony przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymogów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania i przeprowadzenia badania laboratoryjnego próbki dostarczonego towaru. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami § 6 rozdz. II ust. 3 umowy - koszty przeprowadzonego badania będą obciążać Wykonawcę.

Szczegółowe warunki wykonania zamówienia określone są również w projekcie umowy – zał. nr 8 do SIWZ.